主页 » 配置防火墙 » 配置 D-Link 设备
# 配置D-Link设备 防火墙分析仪支持D-Link的防火墙设备 ### 配置D-Link设备 要配置D-Link的设备，向防火墙分析仪发送Syslog，步骤如下： 导航到System > Log and Event Receivers > Add 选择 'Syslog Receiver' ，并配置以下信息: Name: syslog_client IP Address: 192.168.1.30 (假定FWA的主机地址为192.168.1.30) Facility: local0 (default) Port: 514 (default) 选择严重度过滤器 配置SNMP 导航到System > Log and Event Receivers > Add，添加SNMP v2c事件接收器，如下图: Name: SNMP_Trap IP Address: 192.168.1.30 (假定FWA的主机地址为192.168.1.30) Port: 162 Repeat Count: 0 Community: public 如果Syslong的个数超过2000 logs/s，导航到 System > Log and Event Receivers > Advanced Settings

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利