主页 » 系统设置
- - > # 配置防火墙的可用性告警 当被监视的防火墙停止发送日志，可以让防火墙分析仪触发一个告警，告知管理员防火墙已不可用。 配置防火墙的可用性告警的步骤如下： 点击设置页签。 点击防火墙可用性告警，点击 添加告警。 在创建可用性告警的页面： 选择要触发告警的防火墙设备（可以设备列表中选择） 从下拉框中选择设备停止发送日志的时间间隔，可以是 (15 分/30 分/60 分/2 小时/6 小时/12 小时/1 天。 配置发送告警的形式： 如果选择邮件选项， 输入要通知人的邮箱，可用逗号分隔多个邮箱。 作为可选项，您可以修改邮件的主题。
    > | 发送邮件的前提是已经配置好邮件服务器，因此，如果没有配置邮件服务器，请配置好相应的信息。
    > 如果选择 SMS 选项， 输入要通知人的手机号码。
    > | 要发送SMS，需要配置好SMS的相应信息。请确保已经配置好所需要的信息。
如果选择执行脚本 (SNMP) 选项， 指定要执行的脚本的存放位置。 选择上述的配置信息之后，点击添加告警保存设置。 添加的告警将显示在告警配置列表中，列表内容如下：
列名 | 描述
--- | ---
设备名称 | 要触发告警的设备名称
告警邮箱地址 | 防火墙停止发送日志时通知的邮箱地址
时间间隔 (分) | 防火墙分析仪不能接收到日志的持续时间
动作 | 表示该告警是否启用/禁用

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利