主页 » 系统设置
# 短信设置 短信设置与邮件服务器的设置类似，只有正确设置了SMS的信息，才能 告警短信通知。 设置短信之前，请确认在防火墙分析仪的服务器上连接好了短信调制解调器。 点击 设置页签，点击页面中的短信设置 在GSM调制解调器的通讯端口名处，输入您的短信调制解调器的端口名称 点击测试端口 按钮，测试调制解调器是否工作正常。 在GSM调制解调器的通讯端口名处，输入您的短信调制解调器的端口名称 点击测试端口 按钮，测试调制解调器是否工作正常。 在弹出的窗口中输入手机号码 (如: +139xxxxxxxx) 如果调制解调器工作正常，点击 确定 按钮。 设置信息正确后，点击保存变更，保存设置。 ## 支持的调制解调器 下表列出了支持的调制解调器的型号：
序号 | 型号版本 | 波特率 | 制造商
--- | --- | --- | ---
1 | Itegno 3000 | 115200 | Wavecom
2 | Itegno WM1080A | 115200 | Wavecom
3 | Wavecom M1306B |  | Wavecom
4 | MultiTech MultiModem MTCBA-G-F1 |  |
5 | Wavecom Fastrack M1206B | 115200 | Wavecom
支持的手机
序号 | 手机型号 | 波特率 Rate | 制造商
--- | --- | --- | ---
1 | Motorola E398 | 9600 | Motorola
2 | Nokia 6210 |  | Nokia
3 | Nokia 6310 |  | Nokia
4 | Nokia 6230i |  | Nokia
5 | Nokia 8250 |  | Nokia
6 | Nokia 6610 | 115200 | Nokia
7 | Nokia 7210 | 115200 | Nokia
8 | Sony Ericsson T610 | 19200 | Sony Ericsson
9 | Sony Ericsson W800i | 115200 | Sony Ericsson
10 | samsung sgh-c100 | 9600 | Samsung
11 | Sharp GX30 | 115200 | Sharp
12 | Sony Ericsson k700 | 115200 | Sony Ericsson
13 | Motorola RAZR V3 | 115200 | Motorola
14 | Nokia 7610 | 115200 | Nokia
15 | Nokia 3310/3315 | 19200 | Nokia
16 | Siemens M35 | 19200 | Siemens
17 | Siemens M50 | 19200 | Siemens
18 | Siemens C45 | 19200 | Siemens

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利