主页 » 系统设置 » 管理Syslog服务器
# 管理Syslog服务器 Syslog服务器设定画面可以管理不同的虚拟Syslog服务器，设定不同的端口接收来自不同设备的输出日志。 防火墙分析仪中的Syslog服务器的缺省监听端口为514 和1514。如果防火墙正在使用上述端口发送日志，不需要对虚拟Syslog服务器做任何设置。 Syslog服务器 表显示了所有的虚拟Syslog服务器。内容包括：IP地址、监听端口和状态。点击 图标可以删除虚拟Syslog服务器，并释放其所占用的监听端口。点击 图标可以停止收集Syslog，点击a 图标，可以重新开始收集Syslog。 ### 添加新的Syslog服务器 添加Syslog服务器 画面涌来添加虚拟的Syslog服务器，并在新的端口监听日志的输出。 输入唯一的服务器名称和监听端口。这里主机名/IP地址不能编辑，它是运行防火墙分析仪的机器的IP地址。 点击添加到Syslog服务器列表 将添加该虚拟Syslog服务器，并开始在指定的端口监听日志的输出。

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利