主页 » 配置防火墙 » 配置3Com防火墙
# 配置3Com防火墙 防火墙分析仪支持以下3Com的防火墙: 3Com X Family 设备 ### 获取日志信息 要创建防火墙配置文件，需要指定日志文件的位置。但3Com的防火墙不创建日志文件，它直接将日志流导向到Syslog服务器，由该服务器写入文件。 注意: 防火墙分析仪可以安装在网络中的任何位置。 ## X-Family 远程SysLog配置 要确保将所有相关的Syslog都发送到防火墙分析仪，需要在X-family设备的LSM的多个页面进行配置。以便在X-Family设备上启用远程Syslog，实现设备与防火墙分析仪的通讯。 登录到X-family设备的内部管理界面。 导航到 System > Configuration > Syslog Servers. 配置所有四种日志，发送到防火墙分析仪。 点击 Apply. 导航到IPS > Action Sets > Notification Contacts > Remote System Log，参照下图完成配置。 添加 添加到下表。 点击 Apply. 导航到Firewall > Firewall Rules ，点击Create Firewall Rule. 参照下图完成配置。 注意，最新的TOS中，没有单独的Enable local logging和Enable syslog logging选项，而是只有一个Enable logging选项，选中它同时启用。 点击 Create，在表的最后创建新的规则。 点击 Create Firewall Rule. 参照下图完成配置。 点击 Create，在表的最后创建新的规则。 请注意，最后的两个规则必须保持在防火墙规则表的最后两个，它们将替换两个已有的、 “隐藏” 的、不支持日志的规则。 仿照以下示例，编辑防火墙规则表中的第一个规则。 点击Enable syslog logging 选项，然后点击 保存。 对防火墙的所有规则，重复步骤12 、13，以便使所有规则都启用syslog日志。 ## 防火墙分析仪中的排错操作 在防火墙分析仪的主页，会显示被监视的设备操控板总览。显示设备产生的流量和安全事件。如果3Com设备配置正确，X-family设备也会出现，如果没有，可按照以下方法排错。 检查X-family设置中配置的Syslog服务器，是否指向了本防火墙分析仪的服务器。 检查防火墙分析仪监听的端口(通常UDP 514)，是否和X-family设备一致。 检查防火墙分析仪与X-family设备间的通讯是否被允许通过，特别是 UDP 514端口。 检查是否在防火墙分析仪的机器上运行着其它syslog daemon – 或者占用了514端口，它将终止Syslog数据发到防火墙分析仪。 经过X-family设备的流量，只有在匹配防火墙规则，并且该规则已经启用Syslog日志的情况下，才会被计入。以下情况的流量不会计入： - 同一安全区域内的流量 - 通过VPN或GRE通道到达同一安全区域的主机 “隐藏”的防火墙规则不会产生事件。 写入配置时，有两个明确的“隐藏” 规则，它们不显示，但是如果它们是防火墙规则表中的最后两个规则时，会起作用。它们是： Permit from this-device to ANY zone ANY protocol Block from ANY zone to ANY zone ANY protocol 这两个规则不产生日志或Syslog信息。 要使防火墙分析仪能够监视这些规则产生的事件，必须在防火墙规则表的最后，明确的创建两个同样的规则，并启用日志记录。

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利