主页 » 系统设置 » 配置DNS解析
# DNS解析的配置 防火墙分析仪默认情况下将以IP地址的形式，显示流经防火墙的源和目的地址。也可以将这些地址以DNS名称显示（如果能够解析的话），您可以在报表页面中，点击解析DNS 的链接，将IP地址转为DNS名称。 为了能够正确的显示DNS名称，防火墙分析仪可以允许您进行DNS解析配置。 步骤如下： 点击设置页签， > 配置DNS，进入 DNS 解析配置的页面。 可以选择以下选项：
自动反查。我想将所有的IP地址用DNS名来代替。 不自动反查。只在我的报表中显示DNS。 不需要反查。我想在任何地方都显示IP地址。
指定内存中的IP地址和DNS名映射数，可以是 5000, 10000, 和 20000。 点击更新按钮，保存配置。 手动配置 DNS 可以点击手动添加链接，来添加IP地址与DNS名称之间的映射关系。这个特别适合于不能解析内部IP地址的情形。 上述选项的解释 自动反查。我想将所有的IP地址用DNS名来代替 选中本选项，防火墙分析仪将在所有的报表中，自动查询DNS，将IP转换为DNS名称显示。 不自动反查。只在我的报表中显示DNS。 选中本选项，防火墙分析仪默认不进行DNS查询，报表中显示IP地址，但是用户如果在某个报表中需要显示DNS名称，可点击报表页面中的解析DNS。 不需要反查。我想在任何地方都显示IP地址。 选中本选项，防火墙分析仪不进行DNS查询，直接显示IP地址。 并且，在报表页面中，也将不显示解析DNS的链接。

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利