主页 » 配置防火墙 » 配置IPCop防火墙
# 配置IPCop防火墙 防火墙分析仪支持IPCop Firewall Version 1.4.17 / 1.4.18 ### 配置IPCop发送审核数据到防火墙分析仪 打开 Log Settings Administrative Web Page 日志设置: 该页面允许您控制怎样显示日志，指定级别，日志保留时间，控制远程日志等。 在设置变更之后，点击保存，并重启syslogd daemon。 按时间反序排序: 选中“Sort in reverse chronological order”，将按照时间反序排列，最新的事件显示在最上部。否则显示在底部。 每页长度: 选中每页的日志个数。范围为：15 - 500，数值太大，可能会导致显示变慢。 保留概览的天数: 选择IPCop保留日志概览的天数。如果磁盘空间不富裕，应减少天数。 明细级别: 可选择 Low, Medium and High。 远程日志: 选择Enabled ，允许记录日志到远程syslog服务器。 可指定远程Syslog服务器的hostname or hostname.domainname or IP Address。所有日志将转发到该服务器。 在变更之后，记住保存设置。 这样， IPCop 将发送日志数据到防火墙分析仪。 更多信息，参照 IPCop 文档。

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利