主页 » 其它
# 配置防火墙分析仪的SNMP陷阱通知告警 防火墙分析仪可以将告警作为SNMP陷阱，发送到其他网络管理、资产管理系统中。 要启用SNMP陷阱通知，需要: 编辑<FWA_Home>/tools 目录下的 sendtrap.bat/sendtrap.sh 文件。 将 Manager 参数中的 localhost 更改为 <可接收SNMP陷阱的服务器的IP地址>. 发送SNMP陷阱的默认端口为162，如果需要，可依据实际情况更改。 将 the Port_Number 参数中的 162 端口更改为 <实际使用的端口>。 在告警配置文件设置中，选择执行脚本（sendtrap.bat/sendtrap.sh)选项。 本功能在分布式的管理服务器和采集服务器、以及标准版中均可使用。它也适用于采集服务器/单机版的防火墙可用性的告警和管理服务器中的采集器的可用性告警。

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利