主页 » 其它
# 如何将防火墙分析仪移到另一台机器上？ 有时候，可能会需要将现有的防火墙分析仪，转移到另一台服务器。这里将介绍移动方法 移动使用PostgreSQL作为后台数据库的防火墙分析仪 移动使用MS SQL作为后台数据库的防火墙分析仪 移动归档、索引文件到新的机器 如果您使用的是V7.4或更早版本的防火墙分析仪，移动步骤请联系技术支持。 怎样移动使用PostgreSQL作为后台数据库的防火墙分析仪?
| 移动服务器之后，请确保将原来的许可文件复制到新的服务器。如果您的许可文件与原服务器的硬件绑定，则需要重新申请许可文件。 在移动防火墙分析仪之前，请确保旧的安装已经是最新版本，如果不是，请升级到最新版本。如果不想升级，请记录好您现有的版本，然后联系我们的技术支持，获取原来相应版本的安装文件。您可以通过以下步骤了解您使用的软件版本： 点击软件右上角的关于，查看其软件版本。 如果不能打开客户端画面，可查看<FWA_Home>\troubleshooting\build.properties文件，了解构建号。
> 请按照以下步骤移动服务器： 停止防火墙分析仪。 用任务管理器，检查java.exe和postgres.exe都已不存在，如果仍有进程存在，可强制停止相应的进程。 复制下述文件夹（包括所有文件和子文件夹）到安全的位置（最好为网络映射驱动器或者共享文件夹，这样有助于恢复数据到新的机器） 文件夹 '<FWA_Home>\pgsql' 文件夹 '<FWA Home>\server\default\archive\' 下载并安装与原安装相同构建号的防火墙分析仪到新的机器 安装完成后，不启动软件，或者启动之后，确保停止该防火墙分析仪。 将文件夹<FWA Home>\pgsql\data重命名为'data_ori'。 将原服务器上的<FWA_Home>\pgsql\data 文件夹复制到新安装的机器的同样目录下。
> | 请确保在复制文件时，两个防火墙分析仪都没有运行。.
启动新服务器上的防火墙分析仪，检查数据和配置是否完好无损。 怎样将32位的PosrgreSQL数据，移植到64位的防火墙分析仪的机器上？ 停止防火墙分析仪。 用任务管理器，检查java.exe和postgres.exe都已不存在，如果仍有进程存在，可强制停止相应的进程。 导航到<FWA Home>\bin，执行startDB.bat/sh脚本 再转到<FWA Home>\pgsql|bin目录，在命令行中执行以下命令，导出数据库的数据： pg_dump.exe -U postgres -p 33336 firewall > dump.sql 生成的文件dump.sql 保存在 <FWA home>/pgsql/bin 文件夹中。 在64位的机器上，安装64位的防火墙分析仪。 不启动该软件，或者已经启动过的话，重新初始化数据库。 将32位机器的 dump.sql 文件复制到该63位的<FWA home>/pgsql/bin目录中 在64位的机器上，转到<FWA Home>\pgsql|bin目录，执行以下命令恢复数据: psql.exe -U postgres -p 33336 firewall < dump.sql 将32位机器上的archive文件夹，复制到64位机器的对应目录中。 启动防火墙分析仪。 ### 怎样移动使用MSSQL作为后台数据库的防火墙分析仪? 停止防火墙分析仪。 下载并安装与原安装相同构建号的防火墙分析仪到新的机器。 按照 配置 MSSQL 数据库的步骤，设置原来MSSQL数据库的凭据信息。 启动防火墙分析仪。检查数据和配置是否完好无损。 ### 将原防火墙分析仪的索引文件移到到新的服务器 点击 设置 页签。 点击 归档文件，进入归档文件设置页面。 点击 归档设置链接，弹出文件归档设置对话框。 选中更改原始日志索引位置选项，指定索引文件的新的存放路径。 将原来服务器中的关于索引的所有文件和子文件夹复制到新的位置。

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利