主页 » 系统设置
# 管理协议组 一个协议组就是用于常用目的的一组典型的协议。点击协议组链接可定义协议和协议组，从而识别企业网内特有的流量。多数常用的企业协议已经包含在防火墙分析仪适当的组中。 下面是一些重要的协议组：
协议组 | 包括的协议 | 描述
--- | --- | ---
Web | HTTP, HTTPS, Gopher | 用于访问IP流量(Internet)的协议
Mail | POP, SMTP, IMAP | 用于发送或接收邮件流量的协议
FTP | FTP, TFTP, FTPS | 通过FTP传输文件的协议
Telnet | telnet | 用于访问telnet服务的协议
点击协议组链接以查看协议组列表及相应的协议。 按组查看可查看协议列表，一次显示一个协议组。 其它协议组包含了没有指定到任何组的所有协议。
| 有一些防火墙在第4层(应用层)解释协议，这就意味着端口与协议的组合将被识别为应用，并将写入日志文件。例如 端口80上的tcp协议被识别为http流量，因此在协议栏中显示http。其它防火墙只在第3层解释协议，这就意味着只有端口和协议值被写入日志文件。因此，在相同的例子中，将在协议栏中显示tcp/80。
### 针对协议的操作 点击某个协议旁边的图标，即可从协议组中删除该协议。一旦删除某个协议，该协议所有相关的数据库记录都将被删除。点击 图标即可将一个协议从当前协议组移到其它组。 点击添加协议链接或对应的 图标即可添加新协议，并将其指派到某个协议组。一定要准确输入协议值，因为它要出现在日志文件中。要将其添加到新的协议组中，请选择新组选项，并输入新协议组的名称。
| 如果在控制盘上的未指派协议组旁边显示图标，就需要按此方法添加协议并将其指派到协议组中。
### 针对协议组的操作 点击添加协议组链接或对应的 图标，以添加新的协议组。在出现的弹出窗口中，输入独有的组名和简短的描述。从当前未指派到任何协议组的协议列表，选择要包含在该协议组的协议。请注意一个协议一次只能隶属于一个协议组。 从列表中选择协议组并点击编辑协议组或 图标以编辑该协议组的属性。在出现的弹出窗口中，可以编辑该协议组的描述信息，添加当前未分组的协议，或从该协议组中删除现有的协议。 要删除某个协议组，只需从列表中选择该协议组并点击删除协议组链接或对应的 图标。该协议组一旦删除，所有相关的协议都将置于其它协议组中。

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利