主页 » 配置代理服务器 » 配置Squid代理服务器
# 配置Squid代理服务器 对于Squid v2.7及以上版本，执行以下配置: 在services文件中做以下变更: 编辑/etc目录下的services文件 检查Syslog服务器的设置及端口514/1514正常监听 保存文件 设备侧的配置 打开squid.conf文件，定位到下述行: access_log <location of file> squid 在上述命令后插入: access_log udp://<防火墙分析仪的IP地址>:514/1514 squid 重启Squid服务 对于Squid v2.6，进行以下配置: 设备侧配置 打开squid.conf文件，定位到下述行: access_log <location of file> squid 在上述命令后插入: access_log syslog squid 重启Squid服务 在syslog.conf 文件中做如下更改: 以root用户登录，编辑etc/syslog.conf/rsyslog.conf文件 在文件末尾插入 *.*<space/tab>@<server_name>，这里的 <server_name> 就是防火墙分析仪的IP 保存并退出 在services 文件中做如下更改: 编辑 etc/services 文件 检查syslog server的设置端口，UDP 514/1514 正常监听 保存并退出 用以下命令重启syslog服务: /etc/rc.d/init.d/syslog restart 在Liunx主机中配置syslog-ng daemon 在/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf文件的末尾插入以下行: destination fwa { udp("<server_name>" port(514)); }; log { source(src); destination(fwa); }; 这里 <server_name> 为防火墙分析仪的IP地址 重启syslog服务

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利