主页 » 配置防火墙 » 配置 Cyberoam 防火墙
# 配置 Cyberoam 防火墙分析仪支持Cyberoam Version: 9.5.4 build 66及以后的防火墙 ### 配置Cyberoam 在Cyberoam Firewall Web Admin Console，执行以下步骤： 选择 System > Logging > Manage Syslog 为 Syslog server指定名称 指定Syslog服务器的 IP 地址 和 端口 ，Cyberoam将向该IP发送日志，默认端口为514 选择 Facility，指定日志消息的设置来源。 选择Severity 级别，代表产生消息的严重度。
| Cyberoam 可依据您选的严重级别，记录相应的消息。如：选择 ‘ERROR’ 记录所有标记为 ‘ERROR,’的消息。同时也会记录标记为 ‘CRITICAL,’ ‘ALERT’ and ‘EMERGENCY’ 的消息，选择 ‘DEBUG’ 记录所有信息。 Note: 防火墙分析仪要求的严重级别为 'INFORMATIONAL'。
点击 Create 保存配置。 同时，需要对每个规则，启用日志，以便监视允许的或拒绝的流量。步骤如下： 点击 Log Traffic ，启用/禁用规则的流量日志，确保防火墙的规则日志记录为 On/Enable 。 要记录被防火墙规则允许的或拒绝的流量，需要保持对应规则的日志状态为 On/Enable ，可通过 Web Admin Console > Firewall rule and from the Telnet Console > Cyberoam Management确认。 指定规则的必要描述。 点击 Save 保存规则。

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利