主页 » 防火墙报表 » 实时报表
# 实时报表 实时报表能实时直观地呈现网络链路的流量负荷（类似于MRTG的图表），旨在方便准确地查看针对每 个设备生成多少入站和出站流量。 针对每个设备的图表显示了各个时间段，流经该设备的最小、最大和平均流入和流出流量。流量被分为前一天、上周、上月和前一年，对应的平 均间隔值为5分钟、30分钟、2小时和1天。 点击分页或左导航面板中设备报表框中的实时报表链接，以查看针 对所有设备，在前一天每隔5分钟的实时报表。 点击每个设备报表列表中的实时报表链接，以查看该设备在上述所有时间段的实时报表。 从实时报表中的每个图表深入分析以查看下列明细：
图表 | 描述
--- | ---
入站/出站流量会话 | 跨防火墙所有主机的入站/出站会话。该数据仅用于上一天每隔5分钟的流量统计。
主机排行 | 导致流经防火墙的入站/出站流量的主机排行。从该图表深入分析可以查看到每个主机在所选的时间段对应的会话。
协议组排行 | 在跨防火墙的入站/出站流量中使用的协议组的排行。从该图表深入分析以查看在所选时间段使用每个协议组的对应会话。
用户排行 | 导致流经防火墙的入站/出站流量的用户排行。从该图表深入分析可以查看到每个主机在所选的时间段对应的会话。
| 如果防火墙的日志不包括“持续时间”的话，则不能使用实时报表。例如： WatchGuard, SonicWall, Astaro, IP Filter Linux Firewall,等等...

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利