主页 » 新手入门
# 配置防火墙 防火墙使用各种方法输出日志。有些防火墙允许定义日志输出到指定的目的端口。有些防火墙只能把日志输出到特定的端口。有些防火墙根本不会输出日志， 您只能从其中导入日志。防火墙分析议可以处理所有这三种情况。 支持的防火墙及日志格式一节包 括了防火墙分析仪所支持的所有防火墙。附录包含了各防火墙的配置信息。 ### 输出日志到缺省端口 防火墙分析仪监听端口514和1514来接收日志，不能修改这些缺省的端口。请配置防火墙来输出日志到运行防火墙分析 仪的主机及其端口。具体步骤请参照附录的防火墙的配置指导。 ### 输出日志到其它端口 如果防火墙不能输出日志到缺省端口，或者缺省的端口被其它应用程序所占用。则需要为新的监听端口添加虚拟syslog服务器并且让防 火墙输出日志到这些端口。 点击常用链接条上的添加Syslog服务器链 接来添加新的虚拟syslog服务器。 ### 从防火墙上导入日志文件。 如果防火墙不能输出日志，则点击常用链接条或者设 定页签上的导入日志文件链接，来从防火墙上直接导入日志文件。

版权所有 © 2015, 卓豪（北京）技术有限公司， 保留一切权利